Ниже описан метод настройки соединения на примере операционной системы Windows XP. При возникновении проблем с настройками вы можете обратиться по телефону технической поддержки: **8-938-690-77-44**

1.Нажмите кнопку Пуск и выберите пункт Настройки: 

2. Выберите пункт сетевые подключения: 

3.В открывшемся окне выберите пункт "Мастер новых подключений":  

4. В открывшемся окне нажимаем "Далее": 

5. Выбираем пункт "Подключить к сети на рабочем месте" и нажимаем "Далее":   

6.Выбираем "Подключение к виртуальной частной сети" и нажимаем "Далее":   

7. Указываем название соединения: 

8. Указываем адрес VPN сервера:   

9. Завершаем работу мастера новых подключений: 

10.В появивщемся окне введите логин и пароль для VPN соединения и нажмите кнопку "Свойства":



11. Откроется диалоговое окно "Свойства подключения", переключитесь на закладку "Безопасность":



12.В закладке "Безопасность" уберите флажок "Требуется шифрование данных(иначе отключаться)" и перейдите на закладку сеть:



13.На закладке "Сеть" установите параметр "Тип VPN" - "L2TP IPSec VPN" , в разделе "Компоненты используемые этим подключением" уберите галочки по примеру на рисунке ниже и нажмите кнопку "Параметры":



14.В открывшемся окне уберите галочку на "Использовать программное сжатие данных" и нажмите "ОК":



15.Вернувщись в окно "Свойства" , нажмите "ОК":



16.Далее вы можете нажать "Подключение" для соединения с сервером Скайнет: 